
Tầng 1 : khuếch đại điện áp

* Muốn đo là đo cuối tầng : chân của máy đo thì tùy màu của dây



* A diagram of a circuit

  Description automatically generated



Tầng 2 khuếch đại dòng : ko đo

Tầng 3 khuếch đại công suất :

(sẽ hỏi nguyên lý : đọc nguyên lý)

-khuếch đại công suất tương ứng vs khuếch đại dòng

- câu hỏi tại sao ko gộp hai tầng 2 và tầng 3 vào chung:

ảnh 2 : điện áp sau khuếch đại

tác dụng của tụ nối tầng : ổn định dòng điện

tác dụng của tụ khác